Άσκηση 
Μετρήσεις
Αφού έχετε εντοπίσει το κύκλωμα σας, συνδέστε πολύμετρο και παλμογράφο στις εξόδους του κυκλώματος ανόρθωσης και συμπληρώστε τις τιμές στον παρακάτω πίνακα
	
	Τιμή AC τάσης εισόδου 
	Τιμή ανορθωμένης τάσης στην RL 
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